「LH 전기차 충전시설 설계기준」개정사항 안내

□ 개정배경

ㅇ (친환경자동차법* 개정) 전기차 충전시설 의무설치 대상 기준 강화 및 설치비율 확대 등 전기차 충전기 확산을 위해 기준 개정 추진

* (~`21. 10, 입법예고)「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 시행령

ㅇ (통신규약 일원화) 환경부는 충전사업자별 상이한 충전 통신규약을 표준화하기 위해 개방형 충전 통신규약 1.6(OCPP 1.6) 공인 인증 의무화 제도 도입

□ 주요개정사항

구분			현 행	개 선(안)
설계기준	① 설치	총 수량	총주차대수의 4%	총주차대수의 5%
		급속	지자체 조례에 따른 최소수량	지자체 조례에 따른 최소수량 (단, 최소 1대 이상 설치)
		완속	급속을 제외한 나머지 수량	(좌동)
		과금형	-	-
		배치기준	동출입구로부터 거리가 먼 곳, 10여개씩 배치	각 층별 2~3개 동마다 충전 존을 구성하여 분산배치
	② 충전구역표시		급속충전구역	급속 및 완속충전구역
충전통신규약	종류		LH 자체프로토콜 (OCPP 2.0.1 기반)	OCPP 1.6
	인증 범위	급·완속 충전기	OCPP 성능평가확인	OCPP 1.6 전체인증 및 보안인증(프로파일3)
		로컬운영 시스템	(상동)	(상동)
	인증기관		한국기계전기전자시험연구원 (KTC)	국내·외 OCPP 공식인증기관 (OCA, 한국스마트그리드협회 등)
완속타입변경	타입		벽부형 B타입	벽부형 C타입
통신환경개선	플랫폼 연동		-	홈네트워크 인터넷망을 활용하여 LH플랫폼 연동

`

- 적용시점 : (-①) `22년 1월 발주 분부터 적용

(-②, , ) `21년1월 발주 분부터 적용

- 참고사항 : 현장 납품 및 시공은 공사발주 이후 약 2~3년 후에 진행

※ 개정사항과 관련하여 자세한 내용 및 문의사항은 공공주택전기처 에너지사업부 오상원 대리(☎ 055-922-4024)에게 연락하여 주시기 바랍니다.